

**УТВЪРЖДАВАМ,**

**УПРАВИТЕЛ:**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за доставка**

**ОТНОСНО:** „Доставка на резервни части за ремонт на ходова част на верижен челен товарач Caterpillar 933C“

1. **ВЪВЕДЕНИЕ**

Верижен челен товарач „Caterpillar 933C ” работи и изпълнява дейности по ремонт на пътища, почистване на подходи към хидро-технически съоръжения, изкопни работи и др. Машината работи и в тежки условия – планински терени при ремонти по събирателни деривации, канали и изравнители в язовирните райони на Предприятие „Язовири и каскади“ и системата на НЕК ЕАД.

1. **ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Доставка на резервни части за ремонт на ходова част на верижен челен товарач „Caterpillar 933C ”

1. **СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ**

Необходимо да бъде извършен ремонт на ходовата част на верижния товарач. Височината на оребренията на веригата и зъбите на кофата са износени над допустимите норми.

1. **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**
2. **Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството**
3. **Технически изисквания към стоките**

**Данни за машината:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Верижен челен товарач „Caterpillar“ модел 933C  **СЕРИЕН № CAT 0933 CT 4M SOO613** /**2001 г.** | | |
| **(D)** | Превозно средство | ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ |
| **(D.1)** | Марка | CATERPILLAR |
| **(E)** | Шаси | CAT 0933 CT 4M SOO613 |
| **(F.1)** | Технически допустима максимална маса | 8485 kg |
| **(Р.5)** | Номер на двигателя | 5XK 30767 |

**4.1.2. Необходими части за ремонт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | \*Каталожен  номер от паспорта на машината | Наименование на материалите | Ед. мярка | Количество |
| 1 | 6Y3222 | Зъб за кофа на Катерпилар | бр. | 8 |
| 2 | 1324762 | Щифт за зъб | бр. | 8 |
| 3 | 1495733 | Зегерка за зъб 8E-6259 | бр. | 8 |
| 4 | 5335536 | Ленивец | бр. | 2 |
| 5 | 8Y6643 | Предпазител | бр. | 2 |
| 6 | 8Y6644 | Предпазител | бр. | 2 |
| 7 | 4999026 | Ролка еднобордна | бр. | 8 |
| 8 | 4999049 | Ролка двубордна | бр. | 4 |
| 9 | 051585 | Болтове за ролки | бр. | 48 |
| 10 | 2M0849 | Шайба подложна / за болт ролки / | бр. | 48 |
| 11 | 6S3609 | Опорна ролка | бр. | 2 |
| 12 | 3238757 | Верига | бр. | 2 |
| 13 | 6Y1596 | Трак / башмак / | бр. | 76 |
| 14 | 6Y1597 | Трак / башмак / свързващ | бр. | 2 |
| 15 | 4K7038 | Болт за башмак | бр. | 310 |
| 16 | 5M5000 | Болт за башмак свързващ | бр. | 16 |
| 17 | 6C3241 | Болт | бр. | 8 |
| 18 | 7K2017 | Гайка | бр. | 310 |
| 19 | 1289555 | Протектор GUARD | бр. | 2 |
| 20 | 4L6454 | Болт протектор | бр. | 4 |
| 21 | 5P1075 | Шайба | бр. | 12 |
| 22 | 1301437 | Предпазител | бр. | 1 |
| 23 | 1301428 | Предпазител | бр. | 1 |
| 24 | 5C6565 | Болт | бр. | 8 |
| 25 | 1289545 | Предпазител | бр. | 1 |
| 26 | 1289546 | Предпазител | бр. | 1 |
| 27 | 7X0351 | Болт | бр. | 16 |
| 28 | 8T4122 | Шайба | бр. | 16 |
| 29 | 1326615 | Предпазител | бр. | 1 |
| 30 | 1326615 | Предпазител | бр. | 1 |
| 31 | 7X0288 | Болт | бр. | 4 |
| 32 | 1301433 | Дистанция | бр. | 4 |
| 33 | 2B7557 | Корк | бр. | 4 |
| 34 | 1137228 | Главина | бр. | 2 |
| 35 | 9W9265 | Болт | бр. | 50 |
| 36 | 1907396 | Сегмент | бр. | 10 |
| 37 | 1143585 | Корпус | бр. | 2 |

* \* Каталожен номер от паспорта на машината или негов еквивалент/аналог.

**4.1.2 Технически изисквания към маркировката**

Декларация за съответствие

**4.1.3.Технически изисквания към окомплектовка и опаковка**

Продуктите да бъдат доставени, като бъдат защитени от външни механични и атмосферни въздействия.

**4.1.4 Технически изисквания към транспортирането**

Транспортирането на доставяните стоки да се извърши по начин, предпазващ ги от повреди.

**4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата**

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

**4.3 Изисквания към доставените стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

При изпълнение на товаро – разтоварните работи стриктно да се спазват изискванията на всички правилници, правила и норми, свързани с изпълнението на здравословните и безопасни условия на труд, действащи в Република България.

**4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия**

Гаранция 12 /дванадесет / месеца, от датата на приемо-предавателния протокол.

1. **УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
   1. **Срок, място и условия за доставка**

* Срок за доставка – до 365 календарни дни след възлагане на доставката.
* Място на доставката: РБ „Батак“, гр. Батак, ул. Партизанска №15
  1. **Контрол на доставките при получаването ѝ**

Външен оглед на частите, преглед на документи, изготвяне и подписване на протокол за входящ контрол и приемателен протокол.

* 1. **Други изисквания** **-** Няма

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ -** Няма

*Съгласувал:*



*Изготвил:*

