**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет**

**„**Доставка на бъги UTV за нуждите на ТРЛК „Черни връх“

**1. Технически изисквания за доставка на 1 (един) брой бъги UTV**

| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |  |
|  | **Марка, модел и производител на работна машина UTV** | **Участникът посочва марката, модела и производителя** |  |
| **1.** | **Тип превозно средство** | | |
| 1.1 | Работна машина бъги UTV | Да |  |
| **2.** | **Двигател** |  |  |
| 2.1 | Минималeн обем на двигателя 950 куб.см. | Да |  |
| 2.2 | Минимална мощност 60 kW | Да |  |
| 2.3 | Четиритактов двигател | Да |  |
| 2.4 | Гориво бензин | Да |  |
| **3.** | **Ходова част и трансмисия** | | |
| 3.1 | Автоматична трансмисия | Да |  |
| 3.2 | Минимално изискуеми скорости 2 предни /1 неутрална/ 1 задна | Да |  |
| 3.3 | Режим на задвижване на всички колела 4x4 | Да |  |
| 3.4 | Дължина - не по-малка от 3000 мм. | Да |  |
| 3.5 | Широчина - не по-малка от 1500 мм. | Да |  |
| 3.6 | Височина - не по-голяма от 2100 мм. | Да |  |
| 3.7 | Междуосие – не по-малко от 2000 мм. | Да |  |
| 3.8 | Пътен просвет (клиренс) не по-малък от 330 мм. | Да |  |
| 3.9 | Джанти не по малки от 14 инча | Да |  |
| **4.** | **Оборудване на купето** | | |
| 4.1 | Товарно отделение с капацитет не по-малък от 250 кг. | Да |  |
| 4.2 | Теглич | Да |  |
| 4.3 | Тегличен капацитет не по-малък от 900 кг. | Да |  |
| 4.4 | Лебедка | Да |  |